[bookmark: _ild1hms0w3x9]LAPORAN IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR DATA CENTER VIRTUAL
Proyek Virtualisasi Server menggunakan Proxmox VE dengan Konfigurasi Web Hosting, Reverse Proxy, dan VPN Security

A. IDENTITAS ASESI
	Nama Lengkap
	:

	Nomor Urut (XX)
	:

	Kelas
	:

	Tanggal Ujian
	:

	IP Publik Proxmox
	: 192.168.252.1_________


 
B. DOKUMENTASI TOPOLOGI JARINGAN
(Gambarkan atau tempelkan print screen topologi jaringan yang Anda bangun di bawah ini)








 
 
 
 

C. SKEMA PENGALAMATAN IP & PORT FORWARDING
1. Tabel Pengalamatan
	Perangkat / VM
	IP Address
	Gateway
	Layanan Utama

	Proxmox Host (vmbr0)
	192.168.25Y.1XX/24
	192.168.251.254
	Hypervisor, NAT, DNS

	Proxmox Host (vmbr1)
	1XX.10Y.10Y.1/24
	-
	Private Gateway

	VM 101 (web)
	1XX.10Y.10Y.101/24
	1XX.10Y.10Y.1
	Apache2, HestiaCP

	VM 102 (sec-gw)
	1XX.10Y.10Y.102/24
	1XX.10Y.10Y.1
	Nginx Proxy, WireGuard


 
2. Tabel Port Forwarding
	Port Publik (Proxmox)
	Port Tujuan (VM)
	Tujuan Layanan

	80 / TCP
	1XX.10Y.10Y.102 : 80
	Reverse Proxy (Nginx)

	51820 / UDP
	1XX.10Y.10Y.102 : 51820
	WireGuard VPN

	2211 / TCP
	1XX.10Y.10Y.101 : 22
	SSH VM 101

	8311 / TCP
	1XX.10Y.10Y.101 : 8083
	HestiaCP (Setup Awal)


 
D. INVENTARISASI ASET CLOUD (HARDWARE & SOFTWARE)
1. Inventarisasi Hardware Virtual
	VM ID
	Nama VM
	vCPU
	RAM
	Storage
	Network
	Status

	100
	Debian12-template
	1
	512 MB
	10 GB
	vmbr1
	Template

	101
	web
	1
	512 MB
	10 GB
	vmbr1
	Running

	102
	sec-gw
	1
	512 MB
	10 GB
	vmbr1
	Running


 
2. Inventarisasi Software & Lisensi
	Nama Software
	Versi
	Jenis Lisensi
	Lokasi Penyimpanan
	Fungsi

	Debian Cloud Image
	12
	Open Source (GPL)
	/var/lib/vz/template/iso/
	Base OS Template

	HestiaCP
	1.7.x
	Open Source (GPL)
	GitHub / hst-install.sh
	Control Panel (VM 101)

	Nginx
	1.24.x
	Open Source (BSD)
	apt repository
	Reverse Proxy (VM 102)

	WireGuard
	1.0.x
	Open Source (GPL)
	apt repository
	VPN Server (VM 102)


 
E. LOG MONITORING & PERAWATAN NODE
	Parameter
	Kondisi Awal (Sebelum VM Start)
	Kondisi Beban (Saat 2 VM Running)

	CPU Usage (%)
	........... %
	........... %

	RAM Usage (MB)
	........... MB
	........... MB

	Status QEMU Agent
	[ ] Aktif [ ] Tidak
	[ ] Aktif [ ] Tidak


 
F. LOG MAINTENANCE, BACKUP & RESTORE
1. Log Patching
	VM ID
	Perintah yang Dijalankan
	Status (Sukses/Gagal)
	Catatan Error

	101
	apt update && apt upgrade
	[ ] Sukses [ ] Gagal
	 

	102
	apt update && apt upgrade
	[ ] Sukses [ ] Gagal
	 


 
2. Log Backup & Snapshot
	VM ID
	Nama Snapshot
	Tanggal & Jam
	Ukuran Estimasi

	101
	post-config
	.../.../2026 - ...:..
	........... GB

	102
	post-config
	.../.../2026 - ...:..
	........... GB


 
3. Simulasi Disaster Recovery (Restore)
· Jenis Kerusakan Simulasi: _______________________________________________________
· Tindakan Restore: _______________________________________________________________
· Hasil Verifikasi: [ ] Web Server kembali normal [ ] HestiaCP dapat diakses
 

	Mengetahui
Koordinator IT




…………………………………
	Kebumen, …………..
Administrator Jaringan





……………………………………



